苏州大学实验报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院、系 | 计算机 | | 年级专业 | | 计算机科学与技术 | | 姓名 | 张延磊 | 学号 | 59 |
| 课程名称 | | CPU与简单模型机设计实验 | | | | | | | 成绩 |  |
| 指导教师 | |  | | 同组实验者 | | 无 | | 实验日期 |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 实 验 名 称 | 实验三 CPU与简单模型机设计实验 |

1. 实验目的

掌握一个简单CPU的组成原理，进一步将其构成一台基本模型计算机。


1. 实验内容

定义五条机器指令，编写相应的微程序，实现基本模型计算机功能。

设计一段机器程序，读入一个数据，存于寄存器中，再将该数据自加，结果输出单元显示。


1. 实验原理(画出原理图)

本实验要实现一个简单的CPU，并且在此CPU的基础上，继续构建一个简单的模型计算机CPU由运算器（ALU）、位程序处理器（MC）、通用寄存器（R0），指令寄存器（IR）、程序计数器（PC）和地址寄存器（AR）组成，如图4-1-1所示。这个CPU在写入相应的微指令后，具备了执行机器指令的功能，但是机器指令一般存放在主存当中，CPU必须和主存挂接后，才有实际的意义，所以还需要在该CPU的基础上增加一个主存和基本的输入输出部件，以构成一个简单的模型计算机。



系统的程序计数器（PC）和地址寄存器（AR）集成在一片CPLD芯片中。CLR连接至CON单元的总清端CLR，按下CLR按钮，将使PC清零，LDPC和T3想与后作为计数器的计数时钟，当LOAD为低时，计数时钟到来后将CPU内总线上的数据打入PC。


本模型机和前面微程序控制器试验相比，新增加一条跳转指令JMP，共有五条指令：



IN（输入）、ADD（二进制加法）、OUT（输出）、JMP（无条件转移），HLT（停机），其指令格式如下（高4位为操作码）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 助记符 | 机器指令码 | 说明 |
| IN | 0010 0000 | IN → R0 |
| ADD | 0000 0000 | R0 + R0 → R0 |
| OUT | 0011 0000 | R0 → OUT |
| JMP addr | 1110 0000 \*\*\*\*\*\*\*\* | addr → PC |
| HLT | 0101 0000 | 停机 |


其中JMP为双字节指令，其余均为单字节指令，\*\*\*\*\*\*\*\*为addr 对应的二进制地址码。微程序控制器实验的指令是通过手动给出的，现在要求CPU自动从存储器读取指令并执行。根据以上要求，设计数据通路图，如图4-1-3所示。



本实验在前一个实验的基础上增加了三个部件，一是PC（程序计数器），另一个是AR（地址寄存器），还有就是MEM（主存）。因而在微指令中应增加相应的控制位，其微指令格式如表4-1-1所示。



系统涉及到的微程序流程见图4-1-4所示，当拟定“取指”微指令时，该微指令的判别测试字段为P<1>测试。指令译码原理见图3-2-3所示，由于“取指”微指令时所有微程序都使用的公用微指令，因此P<1>的测试结果出现多路分支。本机用指令寄存器的高6位（IR7-IR2）作为测试条件，出现5路分支，占用5个固定微地址单元，剩下的其他地方就可以一条微指令占用控存一个微地址单元随意填写，微程序流程图上的单元地址为16进制。



当全部微程序设计完毕后，应将每条微指令代码化，表4-1-2的微程序流程图按微指令格式转化而成的“二进制微代码表”。

设计一段代码程序，要求从IN单元读入一个数据，存于R0，将R0和自身相加，结果存于R0，再将R0的值送OUT单元显示。

设计一段机器程序，要求从IN单元读入一个数据，存于R0，将R0和自身相加，结果存于R0，再将R0的值送OUT单元显示。

根据要求可以得到如下程序，地址和内容均为二进制数。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 内容 | 助记符 | 说明 |
| 00000000 | 01000000 | ;START : IN R0 | 从IN单元读入数据送R0 |
| 00000001 | 00000000 | ;ADD R0,R0 | R0和自身相加，结果送R0 |
| 00000010 | 00110000 | ;OUT R0 | R0的值送OUT单元显示 |
| 00000011 | 11100000 | ;JMP START | 跳转至00H地址 |
| 00000100 | 00000000 | ; |  |
| 00000101 | 01010000 | ;HLT | 停机 |

1. 实验步骤
2. 按图4-1-5连接实验线路。
3. 写入实验程序，并进行校验，份两种方式，手动写入和联机写入。

1. 实验结果
2. 实验体会